**Откатные холодильные двери специального назначения**

Холодильные двери «Ирбис» специального назначения - оптимальный выбор для холодильных и морозильных камер с высокими санитарно-гигиеническими требованиями. Высокая устойчивость к коррозии и содержанию агрессивных веществ в помещении.

**Применение:**

* Холодильные и морозильные камеры различного объема;
* В местах прохода людей, проезда тележек и погрузчиков;
* В помещениях где присутствует не упакованное мясо, кровь, потроха шкуры и т.д.;
* В помещениях с использованием монорельса;
* В условиях постоянной влажности 80% и температуры от -35…+550С
* В условиях содержания соли в воздухе;
* В помещениях с повышенными требованиями к гигиене;
* В условиях химической обработки полотна двери жидкостями, вызывающими коррозию алюминия;

**Характеристики:**

* Материал полотна: многослойная сэндвич-панель (ППУ + нержавеющая сталь AISI304 0,8 мм);
* Толщина полотна: 80 мм; 100 мм; 120 мм;
* Рама: толщина метала 2,0 мм, накладная М-образная;
* Максимальные размеры: 3000 мм х 2400 мм (Ш\*В);

****

[www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/odsn.html](http://www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/odsn.html)