**Распашные холодильные двери общего назначения**

Распашные холодильные двери «Ирбис» надежное и долговечное решение для поддержания требуемой температуры в холодильных и морозильных камерах. Распашные двери выпускаются в двустворчатом и одностворчатом исполнении.

**Применение:**

* Холодильные и морозильные камеры различного объема;
* В помещениях с высоким траффиком;
* В местах прохода людей, проезда ручных тележек;
* Для товара, находящегося в упакованном виде;
* В условиях постоянной влажности 80% и температуры от -33…+450С
* В условиях отсутствия агрессивных сред;
* В помещениях с отсутствием требований к гигиене;

**Характеристики:**

* Материал полотна: многослойная сэндвич-панель (ППУ + крашеная сталь 0,6 мм);
* Толщина полотна: 80 мм; 100 мм; 120 мм;
* Рама: толщина метала 2,0 мм, накладная П-образная;
* Стандартные максимальные размеры: 2800 мм х 3400 мм (Ш\*В);
* Стандартный цвет: белый (RAL9003);



[www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/rdon.html](http://www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/rdon.html)