**Распашные холодильные двери с утепленным блоком общего назначения назначения**

Распашные холодильные двери «Ирбис» с утепленным блоком предназначены для помещений, где требуется, чтобы дверная рама была составной частью камеры.

**Применение:**

* В помещениях, где требуется, чтобы дверная рама была составной частью камеры;
* Холодильные и морозильные камеры различного объема;
* В помещениях с умеренным траффиком;
* В местах прохода людей, проезда ручных тележек;
* Для товара, находящегося в упакованном виде;
* В условиях постоянной влажности 80% и температуры от -33…+450С
* В условиях отсутствия агрессивных сред;
* В помещениях с отсутствием требований к гигиене;

**Характеристики:**

* Материал полотна: многослойная сэндвич-панель (ППУ + крашеная сталь 0,6 мм);
* Толщина полотна: 80 мм; 100 мм; 120 мм; 150 мм;
* Рама: изготавливается из сэндвич-панелей, исполнение «шип-паз» или «плоские торцы»;
* Стандартный цвет: белый (RAL9003);



[www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/rdobon.html](http://www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/rdobon.html)