**Вертикальные холодильные двери общего назначения**

Холодильные двери «Ирбис» вертикального типа – современное и надежное решение в области теплоизоляции средне- и низкотемпературных камер различного объема. Исключительная надежность фурнитуры, качественные материалы, экономия пространства и высокие теплоизоляционные характеристики.

**Применение:**

* В местах, где недостаточно пространства для установки откатной двери;
* Холодильные и морозильные камеры различного объема;
* В местах прохода людей, проезда тележек и погрузчиков;
* Для товара, находящегося в упакованном виде;
* В помещениях с использованием монорельса;
* В условиях постоянной влажности 80% и температуры от -35…+550С
* В условиях отсутствия агрессивных сред;
* В помещениях с отсутствием требований к гигиене;

**Характеристики:**

* Материал полотна: многослойная сэндвич-панель (ППУ + крашеная сталь 0,6 мм);
* Толщина полотна: 80 мм; 100 мм; 120 мм; 150 мм;
* Полотно усилено декоративным швеллером (нержавеющая сталь AISI 304 2,0 мм);
* Рама: толщина метала 2,0 мм, скрытый крепеж;
* Стандартный цвет: белый (RAL9003);



[www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/vdon.html](http://www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/vdon.html)