**Вертикальные холодильные двери специального назначения**

Вертикальные холодильные двери «Ирбис» специального назначения используются в помещениях с высокими санитарно-гигиеническими требованиями, помещениях с повышенным содержанием соли в воздухе. Устойчивы к жидкостям вызывающих коррозию алюминия.

**Применение:**

* В местах, где недостаточно пространства для установки откатной двери;
* Холодильные и морозильные камеры различного объема;
* В местах прохода людей, проезда тележек и погрузчиков;
* В помещениях где присутствует не упакованное мясо, кровь, потроха шкуры и т.д.;
* В условиях постоянной влажности 80% и температуры от -35…+550С
* В условиях содержания соли в воздухе;
* В помещениях с повышенными требованиями к гигиене;
* В условиях химической обработки полотна двери жидкостями, вызывающими коррозию алюминия;

**Характеристики:**

* Материал полотна: многослойная сэндвич-панель (ППУ + нержавеющая сталь AISI304 0,8 мм);
* Толщина полотна: 80 мм; 100 мм; 120 мм; 150 мм;
* Полотно усилено декоративным швеллером (нержавеющая сталь AISI 304 2,0 мм);
* Рама: толщина метала 2,0 мм, скрытый крепеж;



[www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/vdsn.html](http://www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/vdsn.html)