**Маятниковые двери пленочные**

Пленочные двери «Ирбис» предназначены для промышленных, складских помещений со сверхвысоким трафиком. Сохраняют температурный режим помещения, препятствуют возникновению сквозняков. Применяются в помещениях с высоким содержанием соли в воздухе, сильными ветровыми нагрузками, наличием пыли и абразива.

**Применение:**

* В тандеме с откатной дверью, для минимизации потерь холода при открытой камере;
* В помещениях со сверхвысоким трафиком;
* В местах прохода людей, проезда ручных тележек, погрузчиков;
* Для товара, находящегося в упакованном виде;
* В помещениях с высоким содержанием соли в воздухе;
* В присутствии крупной пыли абразива в воздухе;
* В помещениях с отсутствием требований к гигиене;
* В условиях химической обработки полотна двери жидкостями, вызывающими коррозию алюминия;

**Характеристики:**

* Материал полотна: эластичная ПВХ пленка/морозостойкая резина, обрамленная с двух сторон специальным алюминиевым профилем;
* Рама: толщина метала 1,5 мм, (варианты монтажа: «рама внутрь проема», «рама в обхват проема»)
* Петли: гравитационные;
* Максимальные размеры: 2500мм х 3000 мм (Ш\*В);



<http://irbispro.ru/mayatnikovye-dveri/mdpl.html>