**Маятниковые медицинские двери с фиксацией**

Маятниковые медицинские двери «Ирбис» с фиксацией идеально подойдут для использования в медицинских помещениях с трафиком средней интенсивности, в технологических помещениях, на кухнях и пищеблоках. Рассчитаны на интенсивную эксплуатацию, имеют возможность фиксации дверного полотна под углом 900.

**Применение:**

* В помещениях где необходима фиксация двери под углом в 900;
* В медицинских, офисных и технических помещениях;
* В местах прохода людей, проезда ручных тележек;
* Для товара, находящегося в упакованном виде;
* В условиях постоянной влажности 80% и температуры от +5…+450С
* В условиях незначительных ветровых нагрузок;
* В условиях отсутствия агрессивных сред;

**Характеристики:**

* Материал полотна: многослойная сэндвич-панель обрамленная по периметру специальным алюминиевым профилем;
* Толщина полотна: 40 мм;
* Рама: толщина метала 1,5 мм, (варианты монтажа: «рама внутрь проема», «рама в обхват проема», «угловая рама»)
* Петли: гравитационные;
* Максимальные размеры: 2500мм х 3000 мм (Ш\*В);
* Стандартный цвет: белый (RAL9003)



<http://irbispro.ru/medicinskie-dveri/mdf-med.html>