**Маятниковые медицинские двери пластиковые**

Пластиковые медицинские двери «Ирбис» предназначены для медицинских помещений со сверхвысоким трафиком и вероятностью ударных нагрузок. Изготовлены из высокопрочного полиэтилена, могут использоваться в помещениях с высоким содержанием в воздухе крупной пыли, соли, абразива.

**Применение:**

* В моргах медицинских учреждений;
* В условиях сверхвысоких ударных нагрузок;
* При высоких требованиях к механическому износу полотна;
* В помещениях со сверхвысоким трафиком;
* В местах прохода людей, проезда ручных тележек, погрузчиков;
* В помещениях с использованием монорельса;
* В условиях постоянной 80% влажности и температуры от -30…+550С;
* В помещениях с высоким содержанием соли в воздухе;
* В присутствии крупной пыли абразива в воздухе;
* В помещениях с высокими требованиями к гигиене;

**Характеристики:**

* Материал полотна: износостойкий высокомолекулярный полиэтилен;
* Толщина полотна: 15 мм;
* Рама: нержавеющая сталь, толщина метала 1,5 мм, (варианты монтажа: «рама внутрь проема», «рама в обхват проема»)
* Петли: гравитационные;
* Максимальные размеры: 2500мм х 3000 мм (Ш\*В);



<http://irbispro.ru/medicinskie-dveri/mdpst-med.html>