**Медицинские двери общего назначения**

Медицинские двери «Ирбис» предназначены для установки медицинских учреждениях со средней и низкой проходимостью. Надежные, долговечные, удобные в эксплуатации, широкий спектр цветовых решений и дополнительных опций.

**Применение:**

* В медицинских, офисных и технических помещениях со средним и низким трафиком;
* В местах прохода людей;
* Для товара, находящегося в упакованном виде;
* В условиях постоянной влажности 80% и температуры от 0…+450С
* В помещениях с отсутствием требований к гигиене;
* В условиях отсутствия агрессивных сред;

**Характеристики:**

* Материал полотна: многослойная сэндвич-панель обрамленная по периметру специальным алюминиевым профилем;
* Толщина полотна: 40 мм;
* Рама: толщина метала 1,5 мм, (варианты монтажа: «рама внутрь проема», «рама в обхват проема», «угловая рама»)
* Максимальные размеры: 2400мм х 2400 мм (Ш\*В);
* Стандартный цвет: белый (RAL9003)



<http://irbispro.ru/medicinskie-dveri/rdton-med.html>