**Технологические двери специального назначения**

Данные технологические двери «Ирбис» предназначены для установки в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в условиях воздействия агрессивных веществ.

**Применение:**

* В помещениях с повышенными требованиями к гигиене;
* В условиях химической обработки полотна двери жидкостями;
* В помещениях где присутствует не упакованное мясо, кровь, потроха шкуры и т.д.;
* Для товара, находящегося в упакованном виде;
* В условиях постоянной влажности 80% и температуры от 0…+450С
* В офисных и технических помещениях с трафиком средней и низкой интенсивности;

**Характеристики:**

* Материал полотна: многослойная сэндвич-панель, обшивка из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм;
* Толщина полотна: 40 мм; 60 мм;
* Рама: толщина метала 1,5 мм, (варианты монтажа: «П-образная рама», «рама в обхват проема», «угловая рама»)
* Максимальные размеры: 2400 мм х 2400 мм (Ш\*В);



<http://irbispro.ru/tehnologicheskie-dveri/rdotsn.html>