**Холодильные камеры со стеклянными фронтами**

Холодильные камеры «Ирбис» предназначены для среднетемпературных и низкотемпературных камер, для хранения и продажи прохладительных напитков, молочной продукции, цветов. Самозакрывающаяся конструкция дверей, система предотвращающая образование конденсата, встроенная подсветка товара.

**Предназначены для хранения/продажи:**

* Прохладительных напитков;
* Молочной продукции;
* Кондитерской продукции;
* Мясных и рыбных полуфабрикатов;
* Замороженной продукции
* Цветов;

**Характеристики:**

* Материал корпуса камеры: трехслойная сэндвич-панель толщиной 80 мм;
* Стеклянный фронт: контурный алюминиевый профиль с натуральным анодированием;
* Стеклопакет: одно- или двухкамерный;
* Торсионный механизм закрывания дверей;
* Обогрев контура двери;
* Люминесцентная подсветка товара;
* Гравитационный стеллаж (опция);
* Замок двери (опция);



<http://irbispro.ru/holodilnye-kamery/glass-front.html>