**Маятниковые двери коммерческой серии**

Маятниковые двери «Ирбис» коммерческой серии выгодная замена традиционным распашным дверям. Стандартный набор опций, минимальный срок изготовления, приемлемая цена.

**Применение:**

* В офисных и технических помещениях со средним трафиком;
* В местах прохода людей, проезда ручных тележек;
* Для товара, находящегося в упакованном виде;
* В условиях постоянной влажности 80% и температуры от +5…+450С
* В условиях незначительных ветровых нагрузок;
* В помещениях с отсутствием требований к гигиене;
* В условиях отсутствия агрессивных сред;

**Характеристики:**

* Материал полотна: многослойная сэндвич-панель обрамленная по периметру специальным алюминиевым профилем;
* Толщина полотна: 40 мм;
* Рама: толщина метала 1,5 мм, П-образная рама;
* Петли: гравитационные;
* Стандартный цвет: белый (RAL9003)



<http://irbispro.ru/mayatnikovye-dveri.html>