**Двери для помещений с содержанием животных**

Данные технологические двери «Ирбис» предназначены для разделения зон содержания животных. Прочные, надежные, износоустойчивые, удобные в эксплуатации.

**Применение:**

* В помещениях с содержанием животных;
* В условиях повышенных ударных и механических нагрузок;
* В помещениях с повышенными требованиями к гигиене;

**Характеристики:**

* Материал полотна: сварная конструкция из профильных труб 60х40х2 мм, лист из нержавеющей стали толщиной 2,0 мм с поперечными усилениями;
* Рама: изготовлена из профильных труб 60х40х2 мм, материал – нержавеющая сталь;



http://irbispro.ru/tehnologicheskie-dveri.html